Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual a função da guia Transferência de relatório por FTP?

A guia Transferência de relatório por FTP permite configurar resultados de qualidade do código a serem enviados via FTP em forma de um relatório HTML. Você deve marcar a caixa de seleção Habilitar transferência do relatório de qualidade do código para permitir que o dispositivo envie os resultados por FTP e para identificar o servidor para o qual você pretende enviar os dados, fornecendo o endereço do servidor, nome do usuário, senha e tipo do servidor.

O Tempo limite de ociosidade é a quantidade de tempo que uma porta será mantida aberta sem nenhum tráfego de saída. Assim que o leitor abrir uma conexão com um servidor FTP, ele manterá essa conexão aberta enquanto houver tráfego. Se não houver tráfego durante o período de Tempo limite de ociosidade definido, a conexão é fechada. Isso pode ser útil se uma transferência FTP somente acontecer pontualmente e não for desejada a sobrecarga da rede para manter a conexão aberta. Primeiro, é necessário marcar a opção Habilitar tempo limite de ociosidade para poder definir o tempo limite de ociosidade.

As configurações em Nome do arquivo regem a criação do nome do arquivo do relatório de FTP. Existem opções disponíveis para configurar:

- Geração de Nome de arquivo personalizado: selecione essa opção se pretender fornecer você mesmo o nome do arquivo. É possível especificar o nome em Nome do arquivo. O campo Nome do arquivo aceita nomes de arquivo e nomes de caminho. Use a barra como delimitador. Por exemplo, /imagens/imagem. Acrescentar configurações permite definir as regras de numeração para geração do nome do arquivo: Valor máx. de acréscimo define o número máximo até ao qual a numeração do nome do arquivo vai, Valor de acréscimo máx. inicial define onde inicia a numeração do nome do arquivo.

- Nome do arquivo gerado por script: após habilitar essa opção, clique no nome da opção azul para navegar imediatamente para Geração de script > Transferência por FTP, onde já é fornecida a amostra de script para a geração do nome do arquivo.

- Nome do arquivo gerado pelo servidor: forneça aí o endereço do servidor após selecionar essa opção para gerar nomes do arquivo do relatório baseados em um servidor. Alguns servidores FTP aceitam esta função para nomear os arquivos de entrada de forma exclusiva, antes de salvá-los no disco.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500