Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como usar a configuração Variação de foco?

Pode usar a opção Variação de foco para alterar manualmente a distância do foco do dispositivo usando o controle deslizante, os botões '+' e '-' nas extremidades do controle deslizante ou digitando os valores. A variação do foco pode ser fornecida em milímetros ou dioptria. Quando um desses valores é fornecido, o Setup Tool calcula automaticamente o outro valor para corresponder com o que foi alterado.

A região laranja do controle deslizante denota uma faixa estendida (superior a 500 mm), onde somente é aplicável a dioptria. Quando a configuração se encontra dentro dessa região, os valores em milímetros são desabilitados (e são reativados quando os valores estiverem novamente fora da faixa estendida).

Observe que a dioptria diminui quando é usado o botão '+’ e aumenta quando é usado o botão '-’.

Observe que a distância do foco é medida a partir da lente e não a partir da tampa da frente do leitor.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500