Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que são as configurações da imagem no buffer?

As Configurações da imagem no Buffer controlam como o leitor memoriza as imagens adquiridas em resposta aos disparos de aquisição, assim como as imagens ao vivo obtidas de qualquer leitor. A alteração destas configurações não afeta o desempenho do leitor, mas afeta apenas a qualidade da imagem e a taxa de transferência entre o leitor e o Setup Tool.

- tamanho: Por padrão, o Setup Tool visualiza um terço de todos os pixels de cada imagem adquirida ou uma fração de cada imagem durante a Visualização ao vivo. A escolha entre os tamanhos da imagem permite ao leitor realizar uma subamostra de cada imagem, o que pode melhorar drasticamente a velocidade de transferência da imagem do leitor para o Setup Tool com o comprometimento de alguns detalhes da imagem.

- formato: Por padrão, o leitor armazena cada imagem adquirida em um formato .jpeg, que necessita de menos memória e pode ser transferida do leitor para o Setup Tool mais rápido que uma imagem de formato .bmp.

- qualidade: Disponível apenas se você estiver usando um formato de imagem .jpeg, este controle deslizante ajusta os parâmetros internos que permitem ao leitor realizar uma operação regular na imagem adquirida que pode reduzir ou melhorar a velocidade de transferência do leitor para o Setup Tool.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503