Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais Configurações da iluminação e do processador de imagens o leitor usa?

Você pode configurar quatro ajustes de leitura diferentes. Quando você tentar ler um código, o leitor usa cada configuração habilitada por sua vez, para tentar ler o código. Para habilitar uma configuração, clique na configuração de luz nas Configurações de leitura ou selecione a configuração no painel Configurações de leitura. Os ajustes ativados são marcados com uma luz verde.

Quando você inicia uma nova leitura, o leitor sempre começa com a configuração usada mais recentemente, se várias configurações estiverem habilitadas. O leitor troca de configuração com base no número de tentativas de decodificação, ou seja, na configuração padrão o leitor irá para a próxima configuração após 2 ou 3 decodificações sem sucesso. Altere o número de tentativas de decodificação selecionando o painel Configurações do disparo no grupo Configurações do sistema no modo de exibição em árvore.

Note: DM8600