Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que mudar o campo de visão (FoV)?

Disponível para os tipos de disparo único, burst e contínuo, você pode modificar individualmente a área para cada campo de visão para reduzir o tamanho de cada imagem capturada pelo leitor, o que pode aumentar a quantidade da memória e permitir que especifique um comprimento de burst maior. A configuração destes campos de visão permite excluir algumas áreas da imagem em que a detecção de códigos pode ser distorcida ou ter sofrido a interferência de alguns fenômenos ópticos relacionados com os expansores do campo de visão.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503