Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Lese-Setups: Steuerung (Maus und Tastatur)

Auswahl:

- Maus: Sie wählen eine Rasterzelle aus, indem Sie darauf klicken. Dadurch werden der Zeilenkopf der Zelle und die Spaltenköpfe zu Lesegerät und Setup markiert. Die Menüschaltflächen und -elemente im Menübandmenü können sich je nach Auswahl ändern. Wenn sich die ausgewählte Zelle in einer Kopfzeile befindet, werden alle Zellen in der aktuellen Spalte ausgewählt, die zu der Kopfzeile gehören.

- Tastatur: Über die Tasten zum Bewegen des Cursors können Sie die gewünschte Zelle auswählen. Das Markierungs- und Auswahlverhalten entspricht dem mit einer Maus.

Hinzufügen/Ändern von Werten:

- Maus: Bei Zellen mit integrierten Editors können Sie Werte eingeben, indem Sie auf die Editorsteuerung (Kombinationsfeld, Kontrollkästchen, numerisches Auf-Ab-Steuerelement) klicken. Bei Zellen mit benutzerdefinierten Editors (Symbol „...“), wird ein Pop-up-Editor geöffnet, in dem Sie Werte eingeben können.

- Tastatur: Bei Zellen mit integrierten Editors starten Sie durch Drücken der Eingabetaste oder der Taste F2 den Bearbeitungsmodus. Mit Esc brechen Sie die Bearbeitung ab. Um eine Bearbeitung zu bestätigen, drücken Sie die Eingabetaste ein zweites Mal. Sie können Werte in ausgewählten Text eingeben, ohne in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. In diesem Fall wird der aktuelle Wert mit dem ersten Tastaturanschlag überschrieben.

  Bei numerischen Zellen können Sie zusätzlich zu den integrierten Texteditorzellen den Wert über die Auf- und Abwärtspfeile erhöhen bzw. verringern.

  Bei Drop-down-Zellen wechseln Sie durch Drücken der Eingabetaste in den Bearbeitungsmodus. Daraufhin werden die Drop-down-Elemente angezeigt. Mit den Auf- und Abwärtspfeilen können Sie die Auswahl verschieben. Wenn Sie die Eingabetaste erneut drücken, wird der ausgewählte Wert übernommen. Drücken Sie Esc, um die Bearbeitung abzubrechen.

  Bei Zellen mit Kontrollkästchen können Sie über die Leertaste zwischen aktiviertem und deaktiviertem Status wechseln.

Kopieren und Einfügen:

Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen die Tastenkombinationen STRG+C und STRG+V. Weitere Informationen können Sie der Beschreibung für Kopieren und Einfügen der entsprechenden Menüelemente im Menübandmenü entnehmen.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500