Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# QR-Code-Eigenschaften

Polarität ignorieren

Bei Auswahl dieser Option kann Ihr trainiertes Gerät auch Codes einlesen, deren Polarität entgegengesetzt der für das Training verwendeten Codes ist.

Flexible Rastergröße

Ist diese Option aktiviert, kann Ihr trainiertes Gerät auch Codes mit einer Rastergröße einlesen, die von der im Training verwendeten etwas abweicht (+/- eine Stufe). Wenn Sie für das Training beispielsweise einen QR-Code von 25 x 25 verwendet haben, lassen sich bei aktivierter Option „Flexible Rastergröße“ auch Codes der Größen 21 x 21 oder 29 x 29 verwenden.

Maximale Rastergröße

Mit „Maximale Rastergröße“ können Sie QR-Codes decodieren, die größer als Größe 49 sind. Ziehen Sie dazu den Schieberegler oder geben Sie in das Textfeld rechts eine konkrete Codegröße ein.

QR-Code-Qualitätsmetriken

Informationen zu den Code-Qualitätsmetriken finden Sie in der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503