Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Lese-Setups: Menübandmenü

Das Menübandmenü befindet sich über dem Tabellenansichtsraster. Inhalte und aktive Symbole können sich je nach den im Raster ausgewählten Zellen, Zeilen oder Spalten ändern. Das Menü ist in verschiedene Gruppen unterteilt.

- Tabellenansicht: Über die Schaltfläche Setup hinzufügen können Sie ein Setup hinzufügen. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie für das neue Setup die Standardwerte übernehmen oder Werte aus einem bestehenden Setup kopieren können. Über die Schaltfläche Setup löschen löschen Sie die ausgewählten Lese-Setups. Über die Schaltfläche Reihenfolge ändern öffnen Sie ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Reihenfolge der Lese-Setups verändern können. Die Setups werden in der neuen Reihenfolge neu durchnummeriert.

- Start-Setup: Bei Aktivierung mehrerer Setups prüft das Lesegerät die einzelnen Setups und stoppt die Bilderfassung, sobald ein Code gelesen wurde. Sie können festlegen, ob das Lesegerät für den nächsten Code bei einem bestimmten Setup oder dem Setup der letzten Gut-Lesung beginnen soll. Sie können das Start-Setup aus einer Drop-down-Liste auswählen. Alternativ können Sie auch Letzte erfolgreiche Decodierung auswählen, um das Lese-Setup mit der letzten erfolgreichen Decodierung als Start-Setup auszuwählen.

- Bearbeiten: Mit Kopieren (oder STRG+C auf der Tastatur) können Sie einen Wert aus der aktuell ausgewählten Zelle kopieren. Einfügen kann nur in derselben Zeile oder in einem Texteditor verwendet werden. Mit Werte zurücksetzen setzen Sie die Werte der ausgewählten Zellen zurück.

- Markieren: Über die Schaltflächen und Einstellungen in dieser Menügruppe können Sie bestimmte Zellenhintergründe markieren. Bei der Einstellung Nicht-Standardwerte werden Zellen mit anderen als den Standardwerten markiert (diese können in ein und derselben Zeile für verschiedene Lese-Setups oder Geräte unterschiedlich sein). Bei der Einstellung Differenz zur Referenz werden Zellen markiert, die einen anderen Wert als die Zelle des Referenz-Lese-Setups (und -Geräts) in derselben Zeile haben. Bei Auswahl der dritten Einstellung werden alle Werte und Kopfzeilen markiert, die den im Textfeld angegebenen Text enthalten. Zusätzlich ist auch der enthaltene Text als solcher durch einen anderen Texthintergrund markiert. Drücken Sie die Eingabetaste, um auch die Funktion der Schaltfläche Nur markierte Zeilen anzeigen anzuwenden.

  Bei Auswahl von Nur markierte Zeilen anzeigen werden alle Knoten reduziert, die keinen markierten Unterknoten enthalten. Mit Referenz-Lese-Setup festlegen legen Sie das Lese-Setup (und das Gerät) fest, das bei Verwendung des Markierungsmodus Differenz zur Referenz als Referenz verwendet wird. Ist diese Schaltfläche aktiv, wird die Spalte (Lese-Setup) der aktuell ausgewählten Zelle als Referenz-Setup festgelegt. Das aktuelle Referenz-Setup ist in der Kopfzeile mit dem Setup-Namen gekennzeichnet.

- Filterung: Die Lese-Setup-Einstellungen werden automatisch festgelegt, sodass nur die Einstellungen angezeigt werden, die vom Lese-Setup abhängen. Wählen Sie Allgemeine Einstellungen aus, um nur Einstellungen anzuzeigen, die keine abweichenden Werte für verschiedene Lese-Setups haben können. Wählen Sie Alle Einstellungen aus, um alle Einstellungen auf einmal anzuzeigen. Wenn ein Eintrag Werte in mehreren Lese-Setups hat, werden diese in mehreren Spalten angezeigt.

- Sonstige: Mit Alle Zeilen erweitern erweitern Sie alle Zeilen, die im Raster reduziert sind. Mit Alle Zeilen reduzieren reduzieren Sie alle Zeilen, die im Raster erweitert sind. Mit Anordnung zurücksetzen werden die Spaltenbreiten neu berechnet, sodass der gesamte verfügbare Platz genutzt wird. Reicht der verfügbare Platz nicht aus, wird eine Spaltenmindestbreite verwendet.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500