Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie kann verhindert werden, dass in Excel Zellen übersprungen werden?

Standardmäßig hängt das Lesegerät jedem übertragenen Code Zeilenumschaltung/Zeilenvorschub an. Wenn Sie zur Eingabe der übertragenen Codes in Excel eine Tastaturverbindung verwenden, bewirkt Zeilenumschaltung/Zeilenvorschub in Excel nach jedem Code einen doppelten Zeilenvorschub. Damit dies nicht geschieht, müssen Sie das Lesegerät so konfigurieren, dass nur Zeilenumschaltung gesendet wird:

1. Klicken Sie auf Standardformatierung.

2. Spezifizieren Sie in den Registerkarten Symbologie die verwendete Symbologie.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardformatierung aktiviert.

4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemeines auf Vollständige Zeichenkette.

5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

6. Geben Sie im Textfeld Nachfolgende Zeichen die Zeichenfolge \r ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen CR/LF.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500