Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Die Laufzeit-Bildübertragung per FTP funktioniert nicht. Wie lässt sich das Problem beheben?

Vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Serveradresse, Benutzername und Kennwort sind richtig eingestellt.

- Als Übertragungsmodus ist „FTP – Laufzeit“ eingestellt.

- Auf der Registerkarte „Puffer“ ist für „Zu puffernde Ergebnisse“ nicht „Keine“ eingestellt (Einstellung je nach Bedarf).

- Ihr FTP-Server unterstützt die Bildübertragung.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500