Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Asistente para intervalos

En el caso de los modos Ráfaga, Auto y Continuo, el asistente para intervalos puede ayudarle a realizar más configuraciones. Puede seleccionar tres maneras de calcular los datos necesarios. En la parte superior derecha, seleccione las unidades (estándar o métrica) en las que desee realizar el cálculo.

Haga clic en Campo de visión para calcular el mayor tiempo de intervalo posible midiendo el campo de visión físico y proporcionando la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.

Haga clic en Lente / Distancia hasta el código si desea proporcionar la distancia del código de la lente. Elija la distancia focal en la lista desplegable y seleccione la dirección de avance del código. Aquí también debe proporcionar la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.

Haga clic en Tamaño de elemento de código para realizar el cálculo con el tamaño de elemento de código más estrecho. Active Modo de prueba para leer el código. También debe proporcionar la dirección de avance del código, la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.

En la parte inferior del asistente, se mostrará el tiempo de intervalo máximo recomendado.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500