Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Propiedades de los símbolos 1D

Zona de silencio corta

La opción Zona de silencio corta, cuando está seleccionada, permite cierta indulgencia en la búsqueda respecto a la zona de silencio de los siguientes símbolos 1-D: Código 128, Código 39 y Código 93.

Códigos cortos

Seleccionar la opción Códigos cortos mejora el rendimiento de decodificación de símbolos excepcionalmente cortos y anchos.

Cambiar la orientación

La orientación está fijada en Omnidireccional de manera predeterminada en los lectores DM300X, DM503QL y DM503X.

La orientación está fijada en Picket Fence (tal y como se muestra más abajo) de manera predeterminada en los lectores DM300L y DM503L.

Orientación de los códigos desactivada

Orientación de los códigos está desactivada si el código 1D ha sido aprendido con la función Aprender orientación.

Medición de control de procesos/de calidad de los códigos para el formato de datos

Una vez haya activado las mediciones de calidad 1D en el panel Calidad de los códigos (se necesita clave de funciones), podrá usarlas en la pestaña Mediciones del panel Formato estándar.

También se puede acceder a las mediciones a través de las secuencias de comandos. Si no ha activado la medición de control de procesos (PCM), el resultado mostrado será -1.

La medición de control de procesos/de calidad de los códigos es -1 o NA

Cuando la calidad de impresión o imagen del símbolo es tan baja que la medición de control de procesos no se puede calificar con un algoritmo de decodificación de referencia, la medición proporcionada será -1 o NA. Mejore la calidad de impresión usando, por ejemplo, la función Filtrado de imagen.

Esto significa que sus códigos deben estar alineados con esta orientación para que sean decodificados.

Cambie esta orientación a Escalera (tal y como se muestra más abajo) si sus códigos son perpendiculares al sensor.

Esto significa que sus códigos deben estar alineados con esta orientación para que sean decodificados.

Cambie esta orientación a Picket Fence y escalera si sus códigos están alineados con la orientación de picket fence o perpendiculares al sensor.

Tenga en cuenta que los lectores DM300L y DM503L solo admiten orientaciones de Escalera y Picket Fence.

Unión de datos 1D

Unión de datos mejora la eficacia de la lectura fusionando y expandiendo las lecturas parciales. La función solo está activa si la clave de funciones 1DDataStitching está instalada.

Tipos de uso

La estrategia Extendida puede decodificar códigos de barras difíciles, pero precisa más tiempo que la estrategia Estándar.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503