Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo hacer que el lector principal informe de todos los resultados de códigos de cada lector en el grupo de Sincronización de múltiples lectores?

En el modo Sincronización de múltiples lectores, se puede configurar el lector principal para que informe de sus propios resultados de códigos y de todos los resultados de códigos pertenecientes a todos los demás lectores secundarios. Para poder hacer esto, en la pestaña Código múltiple del panel Configuración de símbolos, deberá configurar el valor del Número de códigos para el lector principal. Este valor debe establecerse de acuerdo con el número total de códigos que quiere recibir del grupo de Sincronización de múltiples lectores.

Por ejemplo, si tiene un lector principal y un lector secundario, cada uno de los cuales lee un código individual, entonces el valor del número de códigos para el lector principal sería de 2. Si el lector secundario estuviera leyendo 3 códigos y el lector principal 1, entonces el número de códigos en el lector principal se configuraría como 4. La configuración del número de códigos en el lector principal puede variar desde 1 hasta el número total de códigos leídos por todos los lectores en un solo grupo de Sincronización de múltiples lectores.

Tenga en cuenta que si el lector secundario lee varios códigos, también deberá establecer la configuración de código múltiple del lector secundario para que lea y proporcione resultados de códigos múltiples al lector principal.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503