Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que puis-je définir dans le champ Paramètres de l'avertisseur sonore ?

Lorsque l'outil de configuration reçoit un résultat de bonne lecture du lecteur DataMan, il active l'avertisseur sonore du PC. C'est utile pour les lecteurs DataMan ne disposant pas d'un avertisseur interne. Vous pouvez régler la Fréquence d'un bip de lecture correcte entre 1 000 Hz et 10 000 Hz, et la Durée entre 10 ms et 1 000 ms.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500