전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Alt-키, Ctrl-키 또는 Shift-키 조합을 시뮬레이션하려면 어떻게 해야 합니까?

이 기능을 사용하려면 네 개의 이스케이프 시퀀스 \ALT-, \CTRL-, \SHIFT- 및 \K를 사용할 수 있습니다. \ALT-는 <ALT-키> 시퀀스에 사용되고, \CTRL-은 <CTRL-키> 시퀀스에, \SHIFT-는 <SHIFT-키> 시퀀스에, \K는 특수 키에 사용됩니다. 백슬래시 다음의 키는 대문자여야 합니다. 그렇지 않으면 특수 키 조합이 인식되지 않습니다.

표준 창의 선행/종료 텍스트 필드에 시퀀스가 입력됩니다.

지원되는 특별한 키보드 시퀀스

다음과 같은 형식을 사용해야 합니다.

\ALT- 다음에 키 이름 다음에 ;

또는

\CTRL- 다음에 키 이름 다음에 ;

또는

\SHIFT- 다음에 키 이름 다음에 ;

또는

\K 다음에 키 이름 다음에 ;

종료 세미콜론은 접두사가 동일한 시퀀스를 구분하는 데 필요할 수 있습니다. 그렇지 않으면 키 시퀀스가 임의로 해석될 수 있습니다. 예를 들어 \KF11이 "F11 누르기"를 의미하는지 "F1을 누른 다음 1 누르기"를 의미하는지 검색할 방법이 없습니다.

이러한 두 이스케이프 시퀀스를 범용 탭에 입력할 경우, 비판독 결과에도 적용될 수 있습니다.

지원되는 키 시퀀스 및 키

다음은 현재 지원되는 키/키 조합 목록입니다.

- ALT-A ~ ALT-Z

- CTRL-A ~ CTRL-Z

- CTRL-F1 ~ CTRL-F12

- SHIFT-F1 ~ SHIFT-F12

- F1 ~ F12

- ALT-F1 ~ ALT-F12

- PageUp, PageDown, Home, End, 화살표(위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽), Insert, Delete, 백스페이스, 탭, Esc, Print Screen, GUI(왼쪽, 오른쪽) 키

  이러한 키에 대한 이스케이프 시퀀스는 다음과 같습니다.

  - PageUp -> \KPup;

  - PageDown -> \KPdn;

  - Home -> \KHome;

  - End -> \KEnd;

  - 위쪽 화살표 -> \KUar;

  - 아래쪽 화살표 -> \KDar;

  - 왼쪽 화살표 -> \KLar;

  - 오른쪽 화살표 -> \KRar;

  - Insert -> \KIns;

  - Delete -> \KDel;

  - 백스페이스 -> \KBksp;

  - 탭 -> \KTab;

  - Esc -> \KEsc;

  - Print Screen -> \KPrtScr;

  - 왼쪽 GUI -> \KLGui;

  - 오른쪽 GUI -> \KRGui;

- 출력 일시 정지 -> \KPAUSE;

다음은 몇 가지 예입니다.

- <ALT-V> 시퀀스를 생성하려면 \ALT-V;를 사용합니다.

- <F10> 키 누르기를 시뮬레이션하려면 \KF10;을 사용합니다.

- <Home> 키 누르기를 시뮬레이션하려면 \Khome;을 사용합니다.

- 메모장의 상태 표시줄을 사용/사용 안 함으로 설정하려면(<Alt-v><s>) 시퀀스는 \Alt-v;s가 되어야 합니다.

잘못되거나 완전하지 않은 시퀀스를 사용하는 경우 이스케이프 시퀀스를 표시하는 두 문자가 무시됩니다. 이런 경우 이스케이프 시퀀스의 처음 두 문자를 건너뛰고 나머지 문자를 전송합니다. 예를 들어 "\ALT-M11;" 시퀀스는 잘못되었으므로 "LT-M11;"이 표시됩니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500