Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Es treten Schwierigkeiten beim Lesen der Codes auf den Teilen auf. Wie lässt sich das Problem beheben?

- Achten Sie darauf, dass Sie den Auslöser gedrückt halten. Wenn Sie den Auslöser loslassen, bevor der Lesevorgang abgeschlossen ist, bricht das Lesegerät den Leseversuch ab.

- Überprüfen Sie, ob der Leseabstand des Lesegerätes den Vorgaben für Code-Größe und -typ entspricht (siehe Scan-Übersicht).

- Vergewissern Sie sich, dass das Symbol im Bildbereich des Lesegerätes zentriert ist. Beim Drücken auf den Auslöser muss sich das Symbol in der Mitte der grünen Zielbeleuchtung befinden.

- Klicken Sie auf Beleuchtungseinstellungen auf der Registerkarte Erweitert des Fensters Bild optimieren (UltraLight-Einstellungen für DM7500 und DM8600, DM8700) und passen Sie die Beleuchtungseinstellungen an.

- Klicken Sie auf Symbologieeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen verwendete Symbologietyp aktiviert ist.

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500