Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden Platzhalter verwendet, um nach mehreren Zeichen oder Mustern zu suchen?

Durch Einfügen dieser Sonderzeichen in die Suchzeichenkette können Sie nach einzelnen Zeichen, einzelnen Zeichen aus einer Gruppe von Zeichen und nach einzelnen Zeichen aus einem Zeichenbereich oder außerhalb eines Zeichenbereichs suchen.

. Suche nach einem beliebigen einzelnen Zeichen.

[abcd...] Suche nach einem beliebigen einzelnen Zeichen aus der Gruppe a, b, c, d ...

[a-z] Suche nach einem beliebigen einzelnen Zeichen aus dem Zeichenbereich a bis z (es können Buchstaben oder Zahlen verwendet werden).

Um die Bedeutung eines Platzhalters umzukehren, der aus einer Zeichengruppe oder aus einem Zeichenbereich besteht, stellen Sie den Zeichen jeweils ein ^ voran.

Um nach einer beliebigen Anzahl Zeichen zu suchen, fügen Sie dem gesuchten Zeichen bzw. dem gesuchten Platzhalter eines der folgenden modifizierenden Zeichen hinzu:

+ Suche nach einer oder mehreren Instanzen des davor stehenden Zeichens.

* Suche nach null oder mehreren Instanzen des davor stehenden Zeichens.

? Suche nach null oder einer Instanz des davor stehenden Zeichens.

{n} Suche nach n Instanzen des davor stehenden Zeichens.

{n,m} Suche nach mindestens n und höchstens m Instanzen des davor stehenden Zeichens.

{n,} Suche nach mindestens n Instanzen des davor stehenden Zeichens.

Es folgen einige Beispiele zur Platzhaltersuche:

/A.B/AB/g Entfernt ein beliebiges einzelnes Zeichen zwischen „A“ und „B“ aus der Eingabezeichenkette.

/A.B/AB/g Entfernt eine beliebige Anzahl Zeichen zwischen „A“ und „B“ aus der Eingabezeichenkette.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500