Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Configuraciones de lectura: menú de la cinta

El menú de la cinta se encuentra encima de la cuadrícula a estilo de vista de tabla. Sus contenidos e iconos activos pueden cambiar en función de las celdas, filas o columnas que se seleccionen en la cuadrícula. El menú está dividido en varios grupos.

- Vista de tabla: Utilice el botón Agregar configuración para agregar una configuración de lectura. En la ventana que aparecerá, podrá decidir si quiere usar los valores predeterminados para la nueva configuración o si quiere copiar los valores de una configuración ya existente. El botón Eliminar configuración permite eliminar la/s configuración/es de lectura seleccionada/s. El botón Cambiar orden abre un cuadro emergente donde podrá reorganizar el orden de las configuraciones de lectura. Las configuraciones volverán a numerarse de forma consecutiva.

- Configuración de inicio: Si se activan varias configuraciones, el lector pasará por todas y dejará de adquirir imágenes cuando haya leído un código. Para leer el código siguiente, podrá decidir si el lector comenzará a revisar las configuraciones empezando por una seleccionada o por la última decodificación correcta. Aquí puede seleccionar la configuración de inicio de una lista desplegable. También puede seleccionar Última decodificación correcta para seleccionar la configuración de lectura de la última decodificación correcta como configuración de inicio.

- Edición: Utilice Copiar (o Ctrl+C en el teclado) para copiar un valor de la celda seleccionada en ese instante. Pegar solo puede utilizarse en la misma fila o en cualquier editor de texto. Restablecer valores permite restablecer el/los valor/es de la/s celda/s seleccionada/s.

- Resaltado: los botones y configuraciones de este grupo de menú ofrecen opciones para resaltar el fondo de celdas específicas. Con la configuración Valores no predeterminados se resaltan las celdas que tengan valores no predeterminados (puede variar en una misma fila para diferentes dispositivos o configuraciones de lectura). La configuración Distinto de referencia resalta las celdas que tengan valores diferentes a los de la celda de la misma fila en la configuración de lectura (y el dispositivo) de referencia. Si se selecciona la tercera configuración, se resaltarán todos los valores y títulos que contengan el texto especificado en el cuadro de texto. Además, el texto contenido se resaltará con un fondo de texto diferente. Al pulsar Entrar, también se aplica la función del botón Mostrar solo filas resaltadas.

  Al activar Mostrar solo filas resaltadas, se contraerán todos los nodos que no tengan ningún subnodo resaltado. Si se activa Establecer configuración de lectura de referencia, especifica la configuración de lectura (y el dispositivo) que se utilizará como referencia cuando se utilice el modo de resaltado Distinto de referencia. Si el botón está activo, la columna de la celda seleccionada en ese instante (configuración de lectura) pasa a ser la configuración de referencia. La configuración de referencia actual se marca en la fila de título del nombre de configuración.

- Filtrado: Parámetros de configuración de lectura se establece de forma automática, para que solo se muestren las configuraciones dependientes de la configuración de lectura. Establezca Configuración global para ver únicamente configuraciones que no tengan valores distintos en diferentes configuraciones de lectura. Establezca Todas las configuraciones para ver todas las configuraciones al mismo tiempo. Si una entrada tiene valores en más configuraciones de lectura, estos se mostrarán en diferentes columnas.

- Otros: Utilice Expandir todas las filas para expandir todas las filas que se hayan contraído en la cuadrícula. Utilice Contraer todas las filas para contraer todas las filas expandidas de la cuadrícula. Restablecer diseño vuelve a calcular los anchos de columna para utilizar todo el espacio disponible. Si el espacio disponible no es suficiente, se aplica un ancho de columna mínimo.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500