ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 焦点ステップを 1 に設定した時の、"低-高" 表示の意味:

マニュアルトリガモードでのみ、焦点ステップを 1 または 2 に設定すると、焦点範囲が2つの値で切り替わります。これが [低] と [高] です。これは2つに分けたスライダーで表示でき、個別に変更することができます。

ミリ単位の距離の場合、2つのスライダーは [スイープ範囲 高] と [スイープ範囲 低] になります。ジオプターの場合、2つのスライダーは [パワー範囲 高] と [パワー範囲 低] になります。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700