ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ISO 妥当性検査の機能:

ISO 妥当性検査機能は、データ文字列が ISO 15434 シンタックス、または ISO 15434、ISO 15418 に準拠して正しくエンコードされているかどうかを判断するものです。

ISO 15434はデータ文字列がその中にメッセージヘッダ、レコードセパレータ、フォーマットコード （AI、DIまたはTEI 各種用）、グループセパレータ、トランスミッションキャラクタなどの文字列が正しいシンタクスでエンコードされているかを、印刷不能の ASCII 文字の評価も含めて確認します。

ISO 15418 は、個々のデータエレメントに正しいデータ識別子でデータ文字列がエンコードされているかどうかを確認します。メーカが AI、DI、TEI フォーマットを採用しているかどうかによって、各データエレメント（メーカの EIN コード、部品番号、シリアル番号）には、特殊コードまたは「データ識別子」が先行します。

注: このオプションが付いていないリーダもあります。

注意: このオプションではまた、ATA CSDD仕様に規定されているテキスト要素識別子も可能です。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500