ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [高周波照明]のチェックボックスで"常にオン" を指定した時の動作:

内部照明をオフにして高周波照明が有効になると、長時間トリガの発信がなかった時に高周波照明(HFL)を消すまでのタイムアウトを設定できます。タイムアウトは秒単位で設定してください。タイムアウトの値を0に設定するとタイムアウトのハンドラーがオフになり、照明が消えなくなります。操作モードかライブ画像のビューをオンにすると、HFLが消えます。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503