전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 포커스 범위 설정을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

포커스 범위 옵션을 사용하면 슬라이더의 끝에서 '+' 및 '-' 버튼으로 슬라이더를 사용하거나 값을 입력하여 장치의 포커스 거리를 수동으로 변경할 수 있습니다. 포커스 범위는 밀리미터 또는 디옵터 단위로 입력할 수 있습니다. 이 값들 중 하나를 제공하면 설정 도구가 변경되었던 것과 일치하는 다른 값을 자동으로 계산합니다.

슬라이더의 주황색 영역은 확장된 범위(500mm 이상)를 나타내며, 이 영역에는 디옵터만 적용할 수 있습니다. 설정이 이 영역 내에 있는 경우, 밀리미터 값은 사용이 불가능합니다(그리고 값이 확장된 영역을 다시 벗어나면 다시 사용이 가능합니다).

'+' 버튼을 사용하면 디옵터가 감소하고 '-' 버튼을 사용하면 디옵터가 증가합니다.

초점 거리는 판독기 전면 덮개가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500