Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Para que são usadas as configurações Xpand ROI (região de interesse)?

Você pode usar essa função para especificar a região exata de cada parte da imagem vista pelo leitor nos expansores de campo de visão (FOVEs na sigla em inglês). Isso pode ser útil para desabilitar a área de duplicação da imagem no centro da imagem, onde o mesmo código pode ser detectado duas vezes. A redução da região de interesse não reduz necessariamente o tempo de codificação ou diminui a taxa de transferência da imagem.

As configurações mais adequadas já estão instaladas para os FOVEs existentes, mas você pode ajustar as configurações (Configuração personalizada), ajustando manualmente os parâmetros, para alcançar os melhores resultados para o FOVE específico em uso. Os leitores, FOVEs e lentes usados têm efeitos diferentes.

OBSERVAÇÃO: Algumas propriedades relacionadas às imagens (por exemplo, tamanho da imagem e filtros) não podem ser alteradas quando o dispositivo está obtendo ou decodificando imagens.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o dispositivo que você está usando é compatível com o FOVE que você está tentando calibrar!

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503