Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird der Fokuswert beim DataMan 8600 festgelegt?

Mit dem Fokuswert wird der Fokus auf einen Abstand von 0 bis 500 Millimetern festgelegt.

Wenn Sie die Fokusschritte auf der Registerkarte Erweitert des Fensters Anwendungsdetails (unter Einstellungen Auslösungen und Erweiterter Fokus) ändern, stehen Ihnen im Fenster „Schnellkonfiguration“ zwei Balken zur Verfügung. Damit können Sie den unteren und oberen Fokuswert festlegen.

Beachten Sie, dass der Fokusabstand nicht von der vorderen Abdeckung des Lesegeräts, sondern vom Objektiv aus gemessen wird.

Note: DM8600