Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie funktioniert die Datenformatierung?

Im Fenster Einfach können Sie die zu verwendende Art der Formatierung auswählen.

Im Fenster Standard können Sie aus vordefinierten Bausteinen auf den einzelnen Symbologieregisterkarten eine benutzerdefinierte Ausgabezeichenkette zusammenstellen:

- Die Ausgabezeichenketten beginnen jeweils mit dem Text, den Sie im Feld Führende Zeichen eingegeben haben.

- Wählen Sie auf den Registerkarten Allgemein, Validierung und ggf. Metriken eine oder mehrere Positionen aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um diese der Ausgabezeichenkette hinzuzufügen. Um einen Zeichenbereich aus den decodierten Daten hinzuzufügen, klicken Sie auf Teilzeichenketten-Bereich einstellen und geben dann den gewünschten Zeichenbereich ein (beispielsweise 1-3, 5, 8, 10-). Klicken Sie dann in der Liste auf Teilzeichenkette und danach auf die Schaltfläche Hinzufügen.

- Die Ausgabezeichenketten enthalten außerdem den Text, den Sie im Feld Nachfolgende Zeichen eingegeben haben.

- Um die Zeichenkette mit Zeilenumschaltung/Zeilenvorschub abzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen CR/LF.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500