Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment utiliser la fonction Sauvegarde ?

Cette fonction vous permet de créer un fichier de sauvegarde contenant la configuration et les journaux d'un ou de plusieurs lecteurs en cliquant sur le bouton Sauvegarde dans le coin inférieur droit (ou en appuyant sur Alt+B). Cette fonction est seulement disponible lorsqu'au moins un périphérique est sélectionné.

Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier de sauvegarde pour accéder au dossier où se trouvent les fichiers de sauvegarde. Vous pouvez configurer le dossier sous Accueil->Options->Emplacement de sauvegarde.

Si de multiples périphériques sont sélectionnés, chaque périphérique crée un fichier de sauvegarde. Chaque fichier de sauvegarde est enregistré dans un sous-dossier correspondant au nom du périphérique. Le nom du fichier de sauvegarde contient le nom du périphérique et la date de création.

Le fichier de sauvegarde est un fichier .zip avec une extension .dmb. Le fichier contient : config.cdc, config.cfg et descriptor.xml. Le fichier xml contient les données suivantes :

1. Date

2. Identifiant de détection

3. Nom du périphérique

4. Type de périphérique

5. Numéro de série

6. Adresse MAC

7. Clés de fonctions

8. Interface de communication

9. Version du microprogramme

10. Liste des fichiers se trouvant dans le dossier .zip

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500