Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je afficher les erreurs dans le journal du périphérique en utilisant les scripts ?

Utilisez la commande Throw() pour rapporter l'apparition d'une situation anormale (exception) et l'erreur apparaîtra dans le journal du périphérique lorsque le périphérique n'est pas connecté à l'outil de configuration. Vous pouvez accéder au journal d'erreurs en cliquant sur Système dans la barre de menu de l'outil de configuration puis sur Afficher le journal du périphérique.

Lorsque le périphérique est connecté à l'outil de configuration, l'exception apparaît en-dessous du script sur le volet script.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500