Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# L'apprentissage OCR enregistre-t-il des images ?

Lors de l'apprentissage OCR, de nouvelles images ne sont pas enregistrées. Le lecteur fonctionne avec la dernière image enregistrée après une tentative de décodage, (ceci garantit que les étapes multiples de l'apprentissage soient effectuées sur exactement la même image). Il s'agit habituellement de l'image affichée dans l'outil de configuration, mais il peut y avoir des exceptions :

a) Après une optimisation de la mise au point ou de la luminosité, une nouvelle image est envoyée à l'outil de configuration, mais l'apprentissage OCR ne fonctionnera pas sur cette image. À la place, l'OCR traite celle qui a été enregistrée après la dernière lecture.

b) Si plusieurs configurations de lecture sont utilisées, l'image affichée n'est pas obligatoirement une image enregistrée à l'aide des paramètres de la configuration de lecture active.

Pour ces raisons, il est fortement recommandé d'activer une configuration de lecture (la configuration active) et de déclencher l'enregistrement d'une nouvelle image par le périphérique avant l'apprentissage.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500