Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que signifie un rectangle bleu autour du code-barres dans le diagnostic de symbole ?

Un rectangle bleu indique l'échec de la vérification de somme de contrôle de ce code-barres. Des causes probables de l'échec de la validation de la somme de contrôle sont les suivantes (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

- Code-barres endommagé (les codes-barres peuvent être pliés et alignés de sorte que tous les caractères de données soient décodés, mais il s'agit tout de même d'une non-lecture, car la vérification de somme de contrôle n'est pas réussie)

- Un motif incorrect est imprimé (la chaîne encodée et le motif de code-barres imprimé ne correspondent pas et si la symbologie prend en charge la somme de contrôle, alors le décodeur peut indiquer un tel échec)

Remarque : Remarque : le diagnostic est une fonctionnalité activée exclusivement par clé de fonction.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503