Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je utiliser la fonction Restaurer ?

La fonction Restaurer permet la restauration de fichiers de configuration sauvegardés sur un ou plusieurs périphériques. Cette fonction est seulement disponible lorsqu'au moins un périphérique est sélectionné et si une source de configuration valide est spécifiée.

En haut, sous Source de configuration, vous pouvez indiquer la source utilisée par l'outil de configuration pour la restauration.

1. Fichier de configuration : lorsqu'il sélectionne cette option, l'outil de configuration utilise le fichier de configuration indiqué pour la restauration. Cliquer sur l'icône « ... » pour indiquer le dossier contenant le fichier de sauvegarde que vous souhaitez utiliser. Voir dans les Questions et Réponses sous Sauvegarde pour plus d'informations sur comment configurer le dossier.

   Remarque : le bouton Restaurer n'est activé que lorsqu'un périphérique compatible est sélectionné comme cible.

2. Périphérique : lorsque l'outil de configuration sélectionne cette option, il utilise un périphérique unique déterminé pour restaurer sa configuration à tous les périphériques cibles.

3. Sauvegarde la plus récente : lorsque l'outil de configuration sélectionne cette option, il recherche la sauvegarde la plus récente pour le périphérique sélectionné. Si de multiples périphériques sont sélectionnés, tous les périphériques reçoivent leur propre sauvegarde la plus récente.

4. Paramètres d'usine par défaut : lorsque vous sélectionnez cette option, l'Outil de configuration rétablit les paramètres d'usine de la configuration.

Après que la source soit sélectionnée, ainsi qu'un périphérique (ou des périphériques) cible, cliquez sur le bouton Restaurer dans le coin inférieur droit.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500