Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# A quoi sert la liste Résultats à mettre en mémoire tampon ?

La liste Résultats à mettre en mémoire tampon vous permet de choisir le type d'images à mettre en mémoire tampon en interne sur le lecteur, qu'elles contiennent des informations décodées (Lecture), non décodées (Non-lecture), les deux (Toutes) ou des Échecs de validation, auquel cas non seulement les images correctement décodées seront enregistrées, mais également les échecs de validation.

Sachez toutefois que dans les modes Salve et Continu, toutes les images de l'intégralité de la séquence sont stockées en fonction du fait que la séquence ait été lue ou non. Pour le mode Salve, l'intégralité de la séquence signifie toutes les images acquises spécifiées par le compteur de salve. En mode Continu, le déclenchement acquiert des images tant que le signal du déclencheur reste actif ce qui signifie que toutes les images sont stockées et sauvegardées jusqu'à ce que le signal du déclencheur s'arrête.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503