Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quoi sert la fonction Action si échec de validation ?

La fonction Action si échec de validation détermine ce que le lecteur envoie après un échec de validation. L'utilisateur peut faire son choix parmi diverses options :

1. Transmettre la chaîne Echec de validation - Le lecteur envoie la chaîne Echec de validation lorsque la validation échoue pour un code
2. Transmettre la chaîne Echec de validation + la chaîne décodée - Le lecteur envoie la chaîne Echec de validation suivie de la chaîne complète décodée
3. Transmettre la chaîne décodée annotée - Le lecteur envoie la chaîne décodée accompagnée d'informations sur le type et l'emplacement de l'erreur dans la chaîne de caractères
4. Ne rien transmettre - Le lecteur n'envoie aucune information
5. Transmettre la chaîne « Échec de validation » + la chaîne décodée citée - Le lecteur envoie la chaîne « Échec de validation » suivie de la partie citée de la chaîne décodée

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500