Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment utiliser un caractère générique pour rechercher différents caractères ou modèles de chaînes ?

Les caractères spéciaux suivants représentent dans la chaîne à rechercher un caractère quelconque, un caractère d'un ensemble de caractères ne figurant pas dans cet ensemble :

. représente n'importe quel caractère unique

[abcd...] représente un caractère de l'ensemble a, b, c, d ...

[a-z] représente n'importe quel caractère unique dans la suite de caractères de a à z (vous pouvez utiliser des lettres ou des chiffres)

Pour inverser le sens d'un caractère générique à l'aide d'un ensemble ou d'une suite de caractères, précédez ceux-ci du caractère ^.

Pour représenter un nombre variable de caractères, ajoutez l'un des caractères de modification suivants après le caractère ou le caractère générique à rechercher :

+ représente une occurence ou plus du caractère précédent

* représente zéro ou plusieurs occurences du caractère précédent

? représente zéro ou une occurence du caractère précédent

{n} représente n occurrences du caractère précédent

{n,m} représente au moins n occurrences, mais pas plus de m occurrences du caractère précédent

{n,} représente au moins n occurrences du caractère précédent

Voici quelques exemples d'utilisation des caractères génériques :

/A.B/AB/g supprime tout caractère unique entre A et B dans la chaîne d'entrée

/A.*B/AB/g supprime n'importe quel nombre de caractères entre A et B dans la chaîne d'entrée

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500