ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 露光アシスタントについて：

露光アシスタントは [移動体] と [ハンドプレゼンテーション] に使用できます。

[移動体] では [視野のサイズ]、[レンズ / コードまでの距離]、[コードエレメントサイズ] が選択可能です。

[視野のサイズ] を選択すると、物理的視野の測定値と最大ライン速度から、最大露光時間の推奨値を割り出します。

レンズからコードまでの距離を使いたい場合は、[レンズ / コードまでの距離] を選択します。リキッドレンズを搭載していないリーダでは、焦点距離をドロップダウンから選び、コードの移動方向を選択してください。最大ラインスピードは、ここに入力します。[テストモード] を有効にして、最も小さいコードを読み取ってください。

[コードエレメントサイズ] を選択し、最も細いコードエレメントのサイズで計算を行います。[テストモード] を有効にして、コードの読み取りを試してください。コードの移動方向、最大ライン速度の値も忘れずに入力してください。

アシスタントの一番下に現在の露光時間の他、最大露光時間の推奨値が表示されます。

ハンドプレゼンテーションでは、コードを読み取る位置でリーダをかざしてください。アシスタントがコードサイズを分析し、最小のエレメントサイズを設定します。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503