전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 노출 도우미란 무엇입니까?

노출 도우미는 동작 중 및 핸드 프레젠테이션 응용 프로그램 유형에서 동작합니다.

동작 중 응용 프로그램의 경우 시야 크기, 렌즈/코드까지의 거리 및 코드 요소 크기를 선택할 수 있습니다.

시야 크기를 선택한 후, 물리적 시야를 측정하고 최대 라인 속도를 제시하여, 권장되는 최대 노출 시간을 계산합니다.

렌즈에서 코드까지의 거리를 제시하고 싶은 경우, 렌즈/코드까지의 거리를 선택합니다. 판독기에 액체 렌즈가 장착되지 않은 경우에는 드롭다운 목록에서 초점 거리를 제시하고 코드 이동 방향을 선택합니다. 최대 라인 속도를 여기에 입력합니다. 테스트 모드를 사용하여 가장 작은 코드를 판독할 수 있습니다.

코드 요소 크기를 선택하여 가장 좁은 코드 요소의 크기로 계산합니다. 테스트 모드를 사용하여 코드를 판독해 봅니다. 코드가 이동하는 방향 및 최대 라인 속도를 제시합니다.

현재 및 권장되는 최대 노출 시간을 도우미 하단에서 확인할 수 있습니다.

핸드 프레젠테이션 응용 프로그램 유형의 경우, 판독해야 할 코드를 판독기에 여러 위치로 제시해 주십시오. 도우미는 코드 크기를 분석하고 가장 작은 요소 크기를 설정합니다.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503