전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# QR 코드 속성

극성 무시

극성 무시를 선택하면 트레이닝된 상태의 장치가 트레이닝에 사용된 코드의 극성과 반대되는 극성으로 코드를 판독할 수 있습니다.

유연한 그리드 크기

극성 무시를 선택하면 트레이닝된 상태의 장치가 트레이닝에 사용된 코드의 그리드 크기와 약간 다른 그리드 크기(+/- 1레벨)로 코드를 판독할 수 있습니다. 즉, 예를 들어 유연한 그리드 크기로 25x25 QR 코드를 트레이닝한 경우 21x21 또는 29x29 크기 코드도 디코딩할 수 있습니다.

최대 그리드 크기

최대 그리드 크기를 선택하면 크기가 49를 초과하는 QR 코드를 디코딩할 수 있습니다. 슬라이더를 끌거나 오른쪽의 텍스트 상자에 특정 코드 크기를 입력하십시오.

QR 코드 품질 메트릭

코드 품질 메트릭에 대한 내용은 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서를 참조하십시오.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503