界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是时间间隔助手？

在“自触发”和“连续触发”模式下，时间间隔助手会根据您所选择的参数建议最大间隔时间。

首先在左上角设置“应用类型”，然后单击“时间间隔助手”。

对于“运动中”应用类型，您有三个选项来计算需要的数据。在右上角选择计算单位（标准或度量）。

- 根据测量的物理视场和给定的最大线速度和最长代码大小，选择“视场尺寸”计算可能的最长间隔时间。
- 如果需要设置镜头代码距离，可选择“镜头/代码距离”选项。给出焦距并选择代码传输方向。也可以在此设置最大线速度和最长代码的大小。
- 选择“代码元素尺寸”计算最窄代码元素的大小。启用“测试模式”读取代码。也可以在此设置代码传输方向、最大线速度和最长代码的大小。

从“助手”底部获取推荐的最大间隔时间。

对于“手动演示”应用类型，请将代码提交给各个位置上的读码器，让相应的读码器读码。助手会分析解码时间数据，并建议最大间隔时间。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503