Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Registerkarte „Ergebniszeichenkette“?

Mit der Auswahl von Code-Qualitätsdaten an Ergebniszeichenkette anhängen aktivieren Sie die tokenbasierte Datenformatierung und ermöglichen das Anhängen von Code-Qualitätsergebnisdaten an Ergebniszeichenketten. Bei Auswahl von Ausgabe Gesamtgrad wird der Code-Gesamtqualitätsgrad (der als Mindestgrad der ausgewählten Metriken definiert ist) in der Ergebniszeichenkette ausgegeben .

Unter Ausgegebene Daten können Sie angeben, ob Grade, Werte, beides oder nichts davon in die Ergebniszeichenkettendaten eingeschlossen werden sollen. Im Abschnitt Trennzeichen für Datenelemente können Sie die Trennzeichen festlegen, die vor und zwischen den Code-Qualitätswerten in einer Ergebniszeichenkette eingeschlossen werden.

Unter Code-Qualitätsbericht – eigene Beschreibung können Sie eigenen Text eingeben, der der Kopfzeile des Code-Qualitätsberichts hinzugefügt wird. Dieser ist per FTP-Übertragung direkt über das Lesegerät verfügbar oder wird per Berichtsprotokollierung durch das Setup Tool generiert.

Hinweis: Für Multicode muss die <Prozesssteuerungsmetrikdaten>-Formatierungszeichenfolge an alle verwendeten Symbologien angehängt werden.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500