ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [ファームウェア更新] 機能の使い方:

選択したデバイス (複数可) を希望のファームウェアバージョンに更新する機能です。

1. デバイスの一覧から、アップデートしたいデバイス (複数可) を選択します。

2. [...] をクリックしてファームウェアのファイルを参照します。デバイスの一覧からデバイスを1つだけ選択した場合、そのデバイスにに該当するファームウェアのフォルダが開きます。同一のファームウェアデバイスIDを持つ複数のデバイスを選択した場合は、該当するフォルダが開きます。デバイスが選択されていない場合、あるいは、異なるファームウェアデバイスIDを持つ複数のデバイスを選択した場合は、ファームウェアのルートフォルダが開きます。

3. [ファームウェアのアップロード] ボタンをクリックします。選択したファームウェアバージョンとデバイスに互換性がある場合のみ、このボタンは操作可能になります。

4. バックアップ機能と同様にして Setup Tool で設定ファイルをバックアップしたい場合は、ポップアップ画面の [ファームウェア更新前にデバイスをバックアップ] を有効にします (詳しくは「バックアップのQ&A」を参照)。

5. [はい] をクリックすると、新しいファームウェアのアップロードを開始します。

注意: 連続してデバイスを更新する場合は、ファームウェアの更新をする前にまず手動でリフレッシュをかけてデバイスを検索してください。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500,RTM_Lean