전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 내 판독기의 포커스를 맞추려면 어떻게 해야 합니까?

포커스 피드백을 선택하고 라이브 디스플레이를 클릭합니다. 판독기를 이동하면 포커스 값을 표시하는 열이 나타납니다. 이 열은 포커스의 선명도에 따라 빨간색, 노란색 또는 녹색으로 표시될 수 있습니다. 열이 녹색으로 표시되면 코드의 포커스가 맞춰진 것이므로 이미지를 디코딩할 수 있습니다(라이브 디스플레이 중지 후).

라이브 디스플레이가 필터링된 이미지가 아닌 원본을 사용하는지 확인합니다.

참고: 이 기능은 DM262에서 지원되지 않습니다.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300