Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como ajustar o foco da imagem?

Clique em Calibragem para selecionar automaticamente as melhores configurações para o seu leitor. Esta opção inicializa o recurso Otimizar foco, se disponível, para além dos recursos Otimizar brilho e Aprender código.

Clique em Otimização do foco para configurar o melhor foco possível. Este recurso está disponível apenas em leitores com lente líquida. Para acessar configurações mais detalhadas, clique no link ao lado do botão Otimizar foco. Alternativamente, use o controle deslizante Foco, abaixo da imagem, arrastando-o ou digite um valor para o foco: o valor pode ser fornecido em dioptria ou distância (milímetros). Também é possível usar os botões '+' e '-' para alterar os valores, mas tenha em atenção que '+' diminui o valor de dioptria e '-' o aumenta. A distância não é aplicável para a região laranja (acima de 500 milímetros) do controle deslizante, de modo que o Setup Tool desativa automaticamente a distância se o controle deslizante for movido para aí. Mover o controle deslizante ou o valor para fora da região laranja volta a ativar a distância. Para acessar configurações mais detalhadas, clique no link Configurações avançadas de foco para navegar até ao painel Configurações do foco

Você também pode alterar as configurações de Valor de foco enquanto estiver testando com a função Visualização ao vivo.

Observe que a distância do foco é medida a partir da lente e não a partir da tampa da frente do leitor.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503