Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que significam os códigos de erro de validação?

Os resultados de Falha de validação de dados são os seguintes:

- 1: Identificador de simbologia inválido. O identificador de simbologia é a cadeia de três caracteres que não apenas identifica o tipo de simbologia usado para codificar os dados, mas também descreve como processar os dados. Essa série pode ser opcionalmente aprovada como entrada para a ferramenta, além dos dados decodificados como uma entidade separada ou prefixando-a no fluxo de dados.

  Exemplo: Para um símbolo UCC/EAN-128, o identificador de simbologia é ]C1. Em algumas aplicações, essa será a única maneira de diferenciar de forma precisa e automática símbolos de Code 128 internos ou da indústria e UCC/EAN-128 (que codificam os Identificadores de aplicação do EAN.UCC). Sem os identificadores de simbologia, não seria possível saber como processar os dados no símbolo.

- 2: Modelo não correspondente.

- 3: Qualificadores de dados inválidos (AI, DI ou TEI).

- 4: Identificador da aplicação (AI) inválido.

- 5: Identificador de dados (DI) inválido.

- 6: Identificador de elemento de texto (TEI) inválido.

- 7: Dados inválidos: quando os dados não coincidem com o tipo, o tamanho ou o valor do qualificador de dados.

- 8: Separador de campo inválido.

- 9: Fora de conformidade com a ISO/IEC 15434.

- 10: Formatos não suportados (por exemplo, em aplicações do DoD UID, formatos diferentes de 05, 06 ou DD).

- 11: Código de formato inválido: códigos de formato diferentes de 00-99 e DD.

- 12: Norma ISO/IEC 15434 não suportada se a opção de validação da norma ISO/IEC 15434 for selecionada mas o fluxo decodificado não for de um símbolo 2D. É possível relatar essa falha apenas se o identificador de simbologia for aprovado como entrada para a ferramenta.

- 13: Campo de aplicação inválido: campo que não é suportado pela aplicação.

- 14: Campo de aplicação não suportado: campo que é suportado pela aplicação, mas não pela ferramenta.

- 15: Dados de aplicação inválidos: quando os dados não atendem aos requisitos específicos da aplicação.

  Exemplo: As aplicações do DoD UID têm os seguintes requisitos: A cadeia de caracteres de ID da empresa não deve ultrapassar 13 caracteres, excluindo o qualificador de dados. A cadeia de caracteres de número de peça, lote ou grupo original (incluindo os caracteres especiais permitidos) não deve exceder 32 caracteres, excluindo o qualificador de dados. A cadeia de caracteres do número de série (incluindo os caracteres especiais permitidos) não deve exceder 30 caracteres, excluindo o qualificador de dados.

- 16: Presença de vários formatos no mesmo fluxo de dados (por exemplo, em aplicações do DoD UID, não pode haver mais de um formato no fluxo de dados).

- 17: Campos duplicados: várias ocorrências do mesmo qualificador de dados no mesmo símbolo. Algumas aplicações, como as do DoD UID não permitem campos duplicados no mesmo símbolo.

- 18: UID inválido: nem todos os campos necessários para construir um Conceito nº1 ou Conceito nº2 válido do UID estão presentes.

- 19: Conceito nº1 de UID inválido: nem todos os campos necessários para construir um Conceito nº1 válido de UID estão presentes.

- 20: Conceito nº2 de UID inválido: nem todos os campos necessários para construir um Conceito nº2 válido de UID estão presentes.

- 21: Código de fim de formato ausente durante a verificação de conformidade com a sintaxe da norma ISO 15434 ou DoD UID.

- 22: Código de fim de mensagem ausente durante a verificação de conformidade com a sintaxe da norma ISO 15434 ou DoD UID.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500