Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função da opção Habilitar as imagens sem leitura no buffer?

Quando essa entrada está ativa e conectada a, por exemplo, um sensor de detecção de pacote, mesmo que o armazenamento em buffer possa ser aplicado a todas as imagens, as imagens Não lidas serão armazenadas no buffer apenas quando o sensor gerar um sinal para a entrada particular. Como resultado, o leitor armazenará no buffer imagens Não lidas apenas quando o sensor detectar um pacote. Esta opção só funciona no modo de disparo Contínuo.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503