界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是曝光助手？

曝光助手适用于“运动中”和“手动演示”应用类型。

对于“运动中”应用类型，可以选择“视场尺寸”、“镜头/代码距离”和“代码元素尺寸”。

根据测量的物理视场和给定的最大线速度，选择“视场尺寸”计算建议的最大曝光时间。

如果需要设置镜头代码距离，可选择“镜头/代码距离”选项。如果您的读码器并未配备液体镜头，请从下拉列表中提供焦距，然后选择代码传输方向。在此输入最大线速度。可以启用“测试模式”读取最小代码。

选择“代码元素尺寸”计算最窄代码元素的大小。启用“测试模式”读取代码。给出代码传输方向和最大线速度。

从“助手”底部获取当前推荐的最大曝光时间。

对于“手动演示”应用类型，请将代码提交给各个位置上的读码器，让需要的读码器读码。助手会分析代码尺寸并设置最小元素尺寸。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503