界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何启用多代码结果？

可以为所有触发器类型设置多代码，但只会在单次、手动、多次和连续触发类型中才会生成多代码结果。演示和自触发模式将找到的结果显示为单独的结果。

在“代码详情”应用步骤的“高级”选项卡中，通过“代码数” 字段确定图像的最大代码数。也允许根据应用程序来指定读取器要解码的每个符号类型的数量。为了获得最佳性能，要读取的代码数量应等于个别代码类型的最大代码数量字段总和（例如总数量为 3，其中 DataMatrix 设为 2，1D 设为 1）。要读取的单个代码数量不能超过整个代码数量字段中的数值。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM503,MX-1000,MX-1500