界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# QR Code 属性

忽略极性

选择后，处于已训练状态的设备就能读取与训练代码极性相反的代码。

可变栅格大小

选择后，处于已训练状态的设备就能读取与训练代码方格大小稍有不同（+/- 一级）的代码。也就是说，如果训练了 25x25 的 QR 码，由于方格大小可变，那么也能够对大小为 21x21 或 29x29 的代码解码了。

最大栅格大小

最大网格尺寸允许对尺寸大于 49 的 QR 码解码。可以拖动滑块或向右侧的文本框键入特定的代码尺寸。

QR代码质量度量

有关代码质量度量的信息，请参阅 DataMan 通信与编程指南。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503