Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo utilizar la función Actualizar firmware?

Esta función actualiza el dispositivo o dispositivos seleccionados a la versión de firmware deseada.

1. Seleccione el dispositivo o dispositivos que quiera actualizar en la lista de dispositivos.

2. Busque los archivos de firmware haciendo clic en el icono «...». Si se selecciona un dispositivo concreto en la lista de dispositivos, se abrirá la carpeta de firmware correspondiente para ese dispositivo. Si se seleccionan varios dispositivos, pero tienen el mismo ID de dispositivo de firmware, se abrirá la carpeta correspondiente. Si no se selecciona ningún dispositivo o se seleccionan varios dispositivos, pero con distintos ID de dispositivo de firmware, se abrirá la carpeta raíz de firmware.

3. Haga clic en el botón Cargar firmware. El botón se activa solo si la versión de firmware seleccionada y la selección de dispositivos son compatibles.

4. En la ventana que aparece, marque Realizar copia de seguridad del dispositivo antes de actualizar el firmware si desea que la herramienta de configuración haga una copia de los archivos de configuración del mismo modo que la función Copia de seguridad (consulte las preguntas y respuestas sobre copia de seguridad para obtener más información).

5. Haga clic en Sí para comenzar a cargar el nuevo firmware.

Nota: en el caso de dispositivos serie, deberá descubrirlos primero actualizando manualmente antes de poder actualizar el firmware.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500,RTM_Lean