Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el Asistente para intervalos?

En los modos de disparo Auto y Continuo, el Asistente para intervalos recomienda un tiempo de intervalo máximo basado en los parámetros seleccionados.

Primero establezca el Tipo de aplicación en la parte superior izquierda y luego haga clic en el Asistente para intervalos.

Para las aplicaciones de tipo En movimiento, tiene tres opciones para calcular los datos necesarios. En la esquina superior derecha, seleccione las unidades (estándar o métrica) en las que desee realizar el cálculo.

- Seleccione Tamaño de campo de visión para calcular el mayor tiempo de intervalo posible midiendo el campo de visión físico y proporcionando la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.
- Seleccione Lente / Distancia hasta el código si desea proporcionar la distancia del código de la lente. Proporcione la distancia focal y seleccione la dirección de avance del código. Aquí también debe proporcionar la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.
- Seleccione Tamaño de elemento de código para realizar el cálculo con el tamaño de elemento de código más estrecho. Active Modo de prueba para leer el código. También debe proporcionar la dirección de avance del código, la velocidad máxima de línea y el tamaño del código más largo.

En la parte inferior del asistente, se mostrará el tiempo de intervalo máximo recomendado.

Para las aplicaciones de tipo Presentación manual, presente su(s) código(s) al lector en las distintas posiciones que deberá(n) leerse. El Asistente analiza los datos del tiempo de decodificación y recomienda un tiempo de intervalo máximo.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503