Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Código múltiple

Permitir resultados parciales

Active Permitir resultados parciales para permitir que el lector vuelva a obtener resultados de lectura satisfactorios cuando la imagen contenga menos códigos que lo especificados en la Cantidad de códigos.

Permitir símbolos 1D idénticos

Active Permitir símbolos 1D idénticos para permitir que el lector vuelva a obtener múltiples resultados de lectura en una imagen incluso si detecta más de un símbolo (en la misma imagen) con la misma longitud, simbología y cadena de datos.

Permitir símbolos 1D idénticos se aplica solo a dos o más símbolos 1D idénticos que aparecen en una sola imagen. El control Permitir símbolos 1D idénticos no tiene efecto en imágenes recogidas una después de la otra (independientemente del modo) aunque se encuentre el mismo símbolo.

Prioridad de clasificación

La lista de Prioridad de clasificación le permite determinar el modo en que el lector informará de resultados múltiples.

- Use los botones Arriba y Abajo para aumentar o disminuir la prioridad de cualquier opción.

- Use el botón Inverso para invertir el orden en una opción seleccionada.

- Tenga en cuenta que las opciones de Posición (De arriba a abajo o De izquierda a derecha) se refieren al centro de los símbolos.

- Use Orden de la imagen para los modos de disparo de Ráfaga o Continuo, en donde los símbolos que se decodifican en las imágenes anteriores se transmiten antes de los que se decodifican en las posteriores.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500