Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les données transmises lorsqu'un code contient des caractères non imprimables ?

En règle générale, les valeurs brutes des caractères non imprimables sont transmises. Vous pouvez configurer le lecteur de façon à convertir les caractères non imprimables en séquences de caractères imprimables comme <CR>. Allez dans le volet Caractères non imprimables et cochez Activé.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503